Marca: O/M 
Nome da luminária: BS
Modelo: BS Wall-mounted
Código: 15902
Acabamentos: .20 Transparente

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária de emergência em policarbonato.
Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.
Permite a emissão de luz permanente ou não permanente (apenas em caso de falha de energia).
Luminária com modo de auto-teste.
Preparada para telecomando (rest mode).
Autonomia de 3 horas.
Em conformidade com as normas:
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

2,4W / 65lm / 5000K / Código Produto /  / 400x120x85mm

Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 19%, UGR - e Classe II de isolamento 