Marca: O/M 
Nome da luminária: LS
Modelo: LS Recessed
Código: 15903
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária de emergência encastrada com corpo em perfil de alumínio com acabamento mate ou com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.
A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.
Luminária com modo de autoteste.
Preparada para telecomando (rest mode).
Autonomia de 3 horas.
Em conformidade com as seguintes normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392 

2,4W / 65lm / 5000K / Código Produto /  / 325x235x60mm

Fonte de alimentação incluída.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 19%, UGR - e Classe II de isolamento 