Marca: O/M 
Nome da luminária: OS
Modelo: OS Pendant
Código: 15930
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária de emergência suspensa com corpo em aço e pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Pictograma de face única, com estrutura em policarbonato e película autocolante, incluído.
A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.
Luminária com modo de autoteste.
Preparada para telecomando (rest mode).
Autonomia de 3 horas.
Em conformidade com as seguintes normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1

2,4W / 65lm / 5000K / Código E-KIT /  / 346x98x123mm

Fonte de alimentação incluída.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 19%, UGR - e Classe II de isolamento 