Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One
Código: 60158
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.
Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

4,5W / 470lm / 3000K / Código DALI / Flood 56° / ø85mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 90%, UGR <16 e Classe II de isolamento 