Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One IP65
Código: 60226
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

4,5W / 510lm / 4000K / Código DALI / Flood 56° / ø85mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 82%, UGR <16 e Classe II de isolamento 