Marca: O/M 
Nome da luminária: One Plus
Modelo: One Plus
Código: 60239
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .21 Preto + Branco

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido.
Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.
Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.
Altura reduzida <67 mm.
Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.

4,5W / 560lm /  4000K / Código On/Off / Flood 56° / ø95mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 90%, UGR <16 e Classe II de isolamento 