Marca: O/M 
Nome da luminária: Beam
Modelo: Beam IP54
Código: 60398
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

10W / 520lm /  2700K / Código On/Off / Diffuse / ø75mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 54%, UGR <28 e Classe II de isolamento 