Marca: O/M 
Nome da luminária: Dot
Modelo: Dot
Código: 60470
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .12 Aço inox escovado, .34 Corten

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns. Aro em alumínio com acabamento mate ou com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Vidro transparente temperado.
Fornecido com cabo (2x0,50 mm²).
Fonte de alimentação não incluída.

Valores para 700mA. Para 350mA, calcular metade dos valores indicados.

2,2W / 170lm /  2700K / Código On/Off / Medium 21° / Ø36mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA

Luminária com rendimento de 85%, UGR <19 e Classe III de isolamento 