Marca: O/M 
Nome da luminária: Dot
Modelo: Dot
Código: 60481
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .12 Aço inox escovado, .34 Corten

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto, com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25-microns e aro em alumínio com acabamento mate ou pintura electroestática textura com tinta 100% poliéster. 
Difusor em vidro temperado transparente.
Caixa de encastramento e driver fornecidos em separado.

Valores para 700mA. Para 350mA, calcular metade dos valores indicados.

2,2W / 145lm /  4000K / Código On/Off / Diffuse  / Ø36mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA

Luminária com rendimento de 48%, UGR <28 e Classe III de isolamento 