Marca: O/M 
Nome da luminária: Uw
Modelo: Uw Recessed
Código: 60575
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: OM + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Acessórios de fixação encomendados separadamente. 

32W / 2050lm / 4000K / Código On/Off / Wallwasher / 1215mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 46%, UGR - e Classe I de isolamento 