Marca: O/M 
Nome da luminária: U60
Modelo: U60 Recessed trimless
Código: 61543
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária encastrada sem aro, com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

68W / 5850lm / 3000K / Código DALI / Diffuse / 2825mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 48%, UGR <25 e Classe I de isolamento 