Marca: O/M 
Nome da luminária: U60
Modelo: U60 IP54 Recessed trimless
Código: 61702
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária de encastrar sem aro, com corpo em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate ou com pintura texturada.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

40W / 3630lm / 4000K / Código DALI / Diffuse / 2825mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 48%, UGR <25 e Classe I de isolamento 