Marca: O/M 
Nome da luminária: U60
Modelo: U60 IP54 Surface
Código: 61723
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. 
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. 
Acessórios de fixação não incluídos.

34W / 2925lm / 3000K / Código On/Off / Diffuse / 1429mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 48%, UGR <25 e Classe I de isolamento 