Marca: O/M 
Nome da luminária: U60
Modelo: U60 Recessed
Código: 61757
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. 
Difusor em policarbonato prismático de baixa luminância e controlo de encadeamento (UGR<19 para Low Output ou UGR<22 para High output).
Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. 
Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

54W / 5920lm / 2700K / Código On/Off / Prismatic / 2275mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 62%, UGR <22 e Classe I de isolamento 