Marca: O/M 
Nome da luminária: MGB
Modelo: MGB Pendant indirect
Código: 62342
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .03 Cinzento / RAL 9006

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

45W / 2300lm / 3000K / Código DALI / Diffuse indirect / 1560mm

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 40%, UGR <25 e Classe I de isolamento 