Marca: O/M 
Nome da luminária: Tubo Evo
Modelo: Tubo Evo
Código: 62444
Acabamentos: .20 Transparente

Design: O/M
Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
Sistema ótico com lente acrílica.
Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e bucim metálico.
Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

20W / 1600lm / 3000K / Código On/Off / Spot 21° / 1037mm

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 74%, UGR <10 e Classe I de isolamento 