Marca: O/M 
Nome da luminária: Dot
Modelo: Dot Ground / Concrete
Código: 62726
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .12 Aço inox escovado, .34 Corten

Design: O/M
Luminária de encastrar no pavimento com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns e aro em alumínio com acabamento mate.
Difusor com vidro transparente temperado.
Caixa de encastre e fonte de alimentação fornecidos separadamente.

Valores para 700 mA. Para 350 mA, calcular metade dos valores indicados.

2,2W / 150lm /  2700K / Código On/Off / Wide flood 75° / Ø36mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA

Luminária com rendimento de 75%, UGR <28 e Classe III de isolamento 