Marca: O/M 
Nome da luminária: Go
Modelo: Go Asymmetric
Código: 64759
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

6,7W / 3,4W / 585lm / 295lm / 4000K / Código On/Off / Asymmetric / ø75mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 200mA / 100mA

Luminária com rendimento de 55%, UGR - e Classe III de isolamento 