Marca: O/M 
Nome da luminária: Go
Modelo: Go IP65
Código: 64832
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.
Acessório de encastre para versão à face disponível separadamente.

6,7W / 3,7W / 500lm / 280lm / 2700K / Código On/Off / Spot 20° / ø75mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 180mA / 100mA

Luminária com rendimento de 76%, UGR <16 e Classe III de isolamento 