Marca: O/M 
Nome da luminária: Go
Modelo: Go IP65 Asymmetric
Código: 64839
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

6,7W / 3,4W / 545lm / 275lm / 3000K / Código On/Off / Asymmetric / ø75mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 200mA / 100mA

Luminária com rendimento de 50%, UGR - e Classe III de isolamento 