Marca: O/M 
Nome da luminária: Go
Modelo: Go IP65
Código: 64851
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

10W / 5W / 1155lm / 580lm / 3000K / Código On/Off / Spot 20° / ø100mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 300mA / 150mA

Luminária com rendimento de 75%, UGR <10 e Classe III de isolamento 