Marca: O/M 
Nome da luminária: Go
Modelo: Go IP65 Square
Código: 64883
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

6,7W / 3,4W / 810lm / 405lm / 4000K / Código On/Off / Flood 48° / 75x75mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 200mA / 100mA 

Luminária com rendimento de 76%, UGR <19 e Classe III de isolamento 