Marca: O/M 
Nome da luminária: Barcelos
Modelo: Barcelos
Código: 11135
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .03 Cinzento / RAL 9006, .34 Corten

Design: José Bernardo Távora
Aplique de parede de luz direta e indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco.

2x4,5W / 2x215lm / 4000K / Código On/Off / Diffuse / 200x200x60mm

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 51%, UGR  e Classe I de isolamento 