Marca: O/M 
Nome da luminária: Esquadro
Modelo: Esquadro
Código: 11726
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .03 Cinzento / RAL 9006

Design: O/M
Aplique de parede de luz indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas.
Difusor em acrílico antirreflexo.

18W / 1360lm / 4000K / Código DALI / Diffuse / 250x200x60mm

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 82%, UGR  e Classe I de isolamento 