Marca: O/M 
Nome da luminária: Nub
Modelo: Nub Flush 
Código: 60012
Acabamentos: .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento.
Fornecido com acessório de encastramento para placa de gesso fermacell® ou para placa de gesso cartonado.
Driver encomendado separadamente.

5,6W / 240lm / 2700K / Código On/Off / Medium 35° / 8mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65

Luminária com rendimento de 52%, UGR <19 e Classe III de isolamento 