Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One Asymmetric
Código: 60169
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

9,8W / 1050lm / 4000K / Código On/Off / Asymmetric / ø85mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 77%, UGR - e Classe II de isolamento 