Marca: O/M 
Nome da luminária: 0v3r2
Modelo: Over Track
Código: 60285
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projetor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.
Fonte de alimentação incorporada.

9,8W / 1000lm /  4000K / Código On/Off / Medium 41° / ø86mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 74%, UGR 230Vac e Classe I de isolamento 