Marca: O/M 
Nome da luminária: inFinit
Modelo: inFinit Recessed
Código: 60550
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: OM +  Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. 
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

45W* / 4800lm* / 2200K-5000K / Código DALI / Flood 64° / 2357mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 80%, UGR <13 e Classe I de isolamento 