Marca: O/M 
Nome da luminária: inFinit
Modelo: inFinit Surface/Pendant
Código: 60557
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: OM +  Bartenbach GmbH
Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. 
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

28W* / 3000lm* / 2200K-5000K / Código DALI / Wide flood 76° / 1489mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 80%, UGR <19 e Classe I de isolamento 