Marca: O/M 
Nome da luminária: Uw
Modelo: Uw Made-to-measure
Código: 61250
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Fonte de luz LED com excelente consistência cromática e elevada vida útil.
Refletor assimétrico em alumínio.

32W / 1450lm / 3000K / Código DALI / Wallwasher / 1200mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 45%, UGR - e Classe I de isolamento 