Marca: O/M 
Nome da luminária: Uw
Modelo: Uw Made-to-measure
Código: 61251
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Fonte de luz LED com excelente consistência cromática e elevada vida útil.
Refletor assimétrico em alumínio.

16W / 1000lm / 4000K / Código On/Off / Wallwasher / 600mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 45%, UGR - e Classe I de isolamento 