Marca: O/M 
Nome da luminária: O975
Modelo: O975 Surface/Pendant
Código: 62715
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .10 Alumínio anodizado

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em policarbonato fosco de 5mm.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

51W / 4400lm / 4000K / Código On/Off / Diffuse / 1160mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 70%, UGR <22 e Classe I de isolamento 