Marca: O/M 
Nome da luminária: Tubo
Modelo: Tubo 70
Código: 63099
Acabamentos: .25 Fosco

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

41W / 5610lm / 4000K / Código On/Off / Diffuse / 1752mm

LED CRI>80 / >50.000h, 
L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz


Luminária com rendimento de 72%, UGR <28 e Classe I de isolamento 