Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One Adjustable
Código: 63565
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Orientável através de rotação horizontal de 20°.
Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. 

5,6W / 410lm / 2700K / Código DALI / Medium 40° / ø60mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 89%, UGR <19 e Classe II de isolamento 