Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One Adjustable Trimless
Código: 63579
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Orientável através de rotação horizontal de 20° e rotação vertical de 330°.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Acessório de encastre fornecido separadamente.

5,6W / 410lm /  3000K / Código On/Off / Medium 40° / ø54mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 89%, UGR <19 e Classe II de isolamento 