Marca: O/M 
Nome da luminária: inFinit
Modelo: inFinit Pendant direct/indirect
Código: 63769
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: OM +  Bartenbach GmbH
Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.
Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policabornato transparente.
Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

44,8+56W* / 4800+3520lm* / 2200K-5000K / Código DALI / Wide flood 76° / batwing / 2344mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 80%, UGR <19 e Classe I de isolamento 