Marca: O/M 
Nome da luminária: inFinit
Modelo: inFinit Made-to-measure
Código: 63772
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: OM +  Bartenbach GmbH
Módulo suspenso direta e indireta com corpo em perfil de alumínio anodizado de máxima resistência à corrosão com pintura electroestática de tinta 100% poliéster. 
Luz direta: Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policabornato transparente.

14+28W / 1360+1280lm / 3000K / Código DALI / Flood 64° / batwing / 1152mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 80%, UGR <16 e Classe I de isolamento 