Marca: O/M 
Nome da luminária: Over
Modelo: Over Recessed
Código: 64474
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projetor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.
Driver incluído.

5,6W / 430lm /  4000K / Código On/Off / Flood 59° / ø45mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluído.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 93%, UGR 230Vac e Classe II de isolamento 