Marca: O/M 
Nome da luminária: Go
Modelo: Go
Código: 64737
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

3,7W / 315lm / 3000K / Código On/Off / Flood 60° / ø50mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 100mA

Luminária com rendimento de 80%, UGR <22 e Classe III de isolamento 