Marca: O/M 
Nome da luminária: Go
Modelo: Go IP65 Square
Código: 64861
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

3,7W / 285lm / 2700K / Código On/Off / Flood 42° / 50x50mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 100mA

Luminária com rendimento de 76%, UGR <16 e Classe III de isolamento 