Marca: O/M 
Nome da luminária: inVision
Modelo: inVision
Código: 65155
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento.
Molas especiais disponíveis a pedido.

13W / 495lm / 2700K / Código DALI / Spot 17° / 300mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de , UGR  e Classe II de isolamento 