Marca: O/M 
Nome da luminária: Sys
Modelo: Sys Indirect module
Código: 76025
Acabamentos: .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M
Módulo indireto com lentes lineares para um efeito batwing, protegido por um difusor em policarbonato transparente.

7,4W / 290lm / 3000K / Código DALI / Batwing / 551mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc

Luminária com rendimento de 56%, UGR  e Classe III de isolamento 